Malalaft

Dossier technique

FICHE TECHNIQUE SON
MALALAFT

Contact son : Benoît Fromentin tél : 06 14 23 19 35

Diffusion façade :

Système pro en L/R filtrage actif en 2 voies minimum + sub : ADAMSON, D&B, L.ACOUSTICS, MEYER ….

Régie façade :

1 console 32/8 vca type Yamaha PM300

1 EQ 31 bandes par point de diffusion

4 canaux de DPR 404

1 compresseur DBX 160

Régie retour :

1 console 24/8

3 EQ 2x31 bandes  type Klark, BSS

3 wedges type Nexo PS15 avec amplification adéquate

5 canaux de compression
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	MALALAFT
	
	
	

	 PATCH LIST 
	
	
	Contact technique : 

Benoit FROMENTIN

06 14 23 19 35
	
	

	LIGNE
	SOURCE
	MICRO
	INSERT
	PIED

	1
	GROSSE CAISSE
	B 98, B52, RE 20, 421
	Gate
	Petit



	2
	CAISSE CLAIRE
	B 56, B 57, SM 57
	
	

	3
	OH L
	SM 81 Static
	
	Grand

	4
	OH R
	SM 81 Static
	
	Grand

	5
	ELECTRIBE L
	DI
	
	

	6
	ELECTRIBE R
	DI
	
	

	7
	HARPE 1 (petite)
	E 604
	DPR 404
	

	8
	HARPE 2 (grande)
	E 604
	DPR 404
	

	9
	HARPE 2 (cellule)
	DI
	
	Grand

	10
	ACCORDEON
	SM 57
	
	Petit

	11
	VOC LEAD
	535
	DBX 160
	Pied droit

	12
	LOOP VOC LEAD
	DI
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Remarques :

· Merci de prévoir 1 SM 58 supplémentaire avec 1 grand pied droit
· la harpe est également équipée d’une capsule branchée à la loopstation de François
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