FICHE TECHNIQUE SON
MALALAFT

Contact son : Benoît Fromentin tél : 06 14 23 19 35

Diffusion façade :

Système pro en L/R filtrage actif en 2 voies minimum + sub : ADAMSON, D&B, L.ACOUSTICS, MEYER ….

Régie façade :

1 console 32/8 vca type Yamaha PM300

1 EQ 31 bandes par point de diffusion

4 canaux de DPR 404

1 compresseur DBX 160

Régie retour :

1 console 24/8

3 EQ 2x31 bandes  type Klark, BSS

3 wedges type Nexo PS15 avec amplification adéquate

5 canaux de compression
